**门诊楼低压配电房供电线路改造及安装母线槽**

**技术要求**

**一、**项目概况

从新建的7、8#专变低压配电房出线，至门诊楼低压配电房，新安装一条50米长CCX6-1250A/4P密集型母线。从门诊楼低压配电柜备供进线，该柜需要与原主供配电柜进行电气和机械联锁保护改造。工期要求1天内完成。

二、采购型号和数量

1、CCX6-1250A/4P密集型母线槽，50米。

2、进线柜，2个。

3、辅材及配件一批。