附件

**3#楼2套低压配电柜改造采购及安装技术要求**

**一、**项目概况

3#楼低压配电房现场修改更换GCK6D11、6D13开关柜。现场拆除原柜内双电源闸刀开关、二次元件、二次线路、连接铜排、门板等。重新做上门柜，更换成与设备兼容且稳定的抽出式框架开关，更换电流表、CT、二次元件、二次线材、铜排、门板等。包设备材料包安装施工。工期要求1天内完成。

二、采购型号和数量

1、抽出式框架开关，2套。

2、电流表、CT、二次元件、线材、铜排等辅材一批。

3、现场拆除及现场安装。