**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **复合手术室项目**
2. **、用途**：用于介入复合手术。
3. **、数量**：1套
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌，并提供各品牌最新机型和系统配置。
6. 数字减影血管造影装置（DSA）：
	1. 机架系统：
		1. 落地式或悬吊式机架。
		2. 机架运动方式：电动或手动方式。
		3. 具备床旁控制机架和床的运动功能。
	2. X线高压发生器系统
		1. 最大发生器功率：≥80KW。
		2. 最大管电压：≥125KV
		3. 最大管电流：≥1000mA。
	3. X线球管
		1. 阳极热容量：≥2.4MHU。
		2. 阳极散热率：≥6000W。
		3. 球管冷却方式：水冷、油冷等。
	4. 平板探测器
		1. 具备数字化平板探测器。
		2. 探测面积：≥29×29cm。
		3. 具备防碰撞保护装置。
	5. 床体系统：

提供两种方案：配备各品牌厂家的标配床，或配置第三方配套专业手术床。

* 1. 图像显示器：配备医用高分辨率专业显示器。
	2. 提供该机型最新图像采集和分析处理系统。
1. 提供该机型相对应的机房设计和射线装置防护方案（注：项目选址位于附件图纸中四层洁净手术部墙体定位平面图的OR12（39.6㎡）和OR13（39.6㎡）及应急消毒间（13.8㎡）。
2. 一体化项目：

4.1、配套知名品牌高端专业手术显微镜

4.2、配套手术麻醉吊塔

4.3、配套外科手术无影灯

4.4、配套高压注射器

4.5、整合设备加入现有手术室系统

4.6、配合手术室改造基建防护工程

1. **、配置要求**
2. DSA 1套
3. 手术显微镜 1台
4. 麻醉吊塔 1台
5. 手术吊塔 1台
6. 手术无影灯 1套
7. 高压注射器 1台