**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

**一、无创呼吸机**

1. **、用途**：用于危重症病人治疗
2. **、数量**：1台
3. **、技术要求**

1、品牌：国内外知名品牌。

2、具备持续气道正压（CPAP）、自主/备用（S/T）、压力控制模式（PCV）等通气模式。

3、具备彩色触摸屏。

4、具备同屏显示功能。

5、具备实时监测病人漏气量、病人触发率、呼吸频率、分钟通气量等功能。

6、具备全自动吸气触发和吸气切换功能。

7、具备分钟呼出通气量过高、过低报警功能、窒息报警功能、呼吸频率过高、过低报警功能、供气压力报警功能。

8、具备压力上升时间可调功能。

**（四）配置要求**

1. 主机 1台
2. 台车 1台
3. 呼吸管路 1套
4. 加温湿化器 1套
5. 面罩 1个
6. 鼻罩1个

**二、呼吸机**

1. **用途：**用于危重病人的床边救治。
2. **数量**：1台
3. **技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌。
5. 通气模式：CMV、SIMV、PCV、PSIMV等模式。
6. 具备自动适应性支持通气。
7. 具备自主通气/压力支持通气等模式。
8. 具备压力、容量、流量与时间的实时波形显示。
9. 具备24小时趋势图。
10. 具备动态肺模型功能。
11. 具备监测平均气道压、PEEP、呼出分钟通气量、自主分钟通气量、吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量、流速，时间、呼吸比、呼吸频率等监测参数。
12. **、配置要求**
13. 主机1台