**附件：**

1. **新生儿培养箱**
2. **、用途**：用于新生儿保障。
3. **、数量**：5台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备外置过滤器功能。
7. 具备防静电设计功能。
8. 具备伺服控制和手动控制等控制模式。
9. 具备超温、断电、传感器故障、风道故障、设置温度失灵、系统故障等报警装置。
10. 具备外置X光片盒设计功能。
11. 具备温度保护设计功能。
12. 具备床体自由升降功能。
13. 具备独立加湿系统设计功能。
14. **、配置要求**
15. 主机 1台
16. **一氧化碳治疗仪**
17. **、用途**：用于新生儿疾病治疗。
18. **、数量**：1台
19. **、技术要求**
20. 品牌：国内外知名品牌。
21. 具备开机自动校正清零功能。
22. 具备治疗浓度和治疗时间调节功能。
23. 具备浓度连续监测功能。
24. 具备报警提示功能。
25. **、配置要求**
26. 主机 1台
27. **婴儿高频振荡呼吸机**
28. **、用途**：用于婴儿呼吸支持。
29. **、数量**：1台
30. **、技术要求**
31. 品牌：国内外知名品牌。
32. 具备无创、常频、高频等模式。
33. 具备持续正压通气、间歇正压通气、同步间歇正压通气、同步间歇指令通气、压力支持叠加同步间歇正压、压力支持叠加同步间歇指令、高频震荡通气等功能。
34. 具备高压、低压报警功能。
35. 具备窒息时间报警功能。
36. **、配置要求**
37. 主机 1台
38. 模拟肺 1个
39. 呼吸管道 1套
40. 湿化器 1套
41. **新生儿无创呼吸机**
42. **、用途**：用于婴儿呼吸支持。
43. **、数量**：2台
44. **、技术要求**
45. 品牌：国内外知名品牌。
46. 具备新生儿无创经鼻通气模式。
47. 具备窒息唤醒功能。
48. 具备自动泄漏补偿功能。
49. **、配置要求**
50. 主机 2台
51. **监护仪**
52. **、用途**：用于新生儿生命体征监测。
53. **、数量**：8台
54. **、技术要求**
55. 品牌：国内外知名品牌。
56. 具备全触摸屏操作功能。
57. 具备监测十二导联心电/呼吸、血氧饱和度/脉搏、无创血压等功能。
58. 具备声光报警功能。
59. 具备水平趋势图。
60. **、配置要求**
61. 主机 8台
62. **脉动真空清洗消毒器**
63. **、用途**：用于手术器械清洗消毒。
64. **、数量**：1台
65. **、技术要求**
66. 品牌：国内外知名品牌。
67. 容积：≥150L。
68. 具备清洗、消毒和干燥功能。
69. 具备自动上酶、上油等功能。
70. 具备可与现有追溯系统连接功能。
71. 具备通道式双开门结构。
72. 具备自动上下升降门设计功能。
73. **、配置要求**
74. 主机 1台