**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

**一、肺功能测试系统**

1. **、用途**：用于肺功能测试。
2. **、数量**：1套
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌。
5. 具备慢通气功能。
6. 具备肺活量检查功能。
7. 具备流速容量环和时间肺活量功能。
8. 具备支气管扩张试验前后对比功能。
9. 具备内置中国人预计值系统软件。
10. 具备自动定标系统。
11. 具备零点校正并对测量结果进行自动校正功能。
12. 具备全中文操作系统、病人数据库管理系统、预计值与实测值的自动比较、中文报告输出等功能。
13. 具备后续扩展功能。
14. **、配置要求**
15. 主机 1台
16. **呼吸机**
17. **、用途**：用于儿童和成人呼吸支持。
18. **、数量**：1台
19. **、技术要求**
20. 品牌：国内外知名品牌。
21. 具备流量自适应容量控制（VC）、压力控制（PCV）、压力调节容量控制（PRVC）等控制模式。
22. 具备持续气道正压（CPAP）、压力支持模式（SPV）等支持模式。
23. 具备同步间歇指令通气（SIMV）模式。
24. 具备智能吸痰模式和窒息后备通气模式。
25. 潮气量：容量控制≥2000ml，压力控制≥2000ml。
26. 最大分钟通气量：≥40L/min。
27. 具备压力、容量、流量波形同屏显示功能。
28. 具备肺功能监测功能。
29. 具备声光报警系统。
30. 具备气道压力上下限报警功能。
31. 具备分钟呼出通气量过高、过低报警功能。
32. 具备窒息报警功能。
33. 具备呼吸频率过高、过低报警功能。
34. 具备氧浓度报警功能。
35. 具备供气压力报警功能。
36. **、配置要求**
37. 主机 1台
38. 湿化器 1台
39. 呼吸管道和模拟肺 1套
40. **内镜洗消系统**
41. **、用途**：用于内镜清洗消毒。
42. **、数量**：1套
43. **、技术要求**
44. 品牌：国内外知名品牌。
45. 具备适合各种品牌镜子的清洗消毒。
46. 具备酶洗、消毒等功能。
47. 具备全过程有故障报警功能。
48. 具备侧漏监测功能。
49. 具备记录及打印功能。
50. 具备清洗槽及干燥台等功能。
51. 具备内镜存储柜。
52. **、配置要求**
53. 主机 1台
54. 清洗槽及干燥台1套
55. 内镜存储柜 1台