**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

**消化内镜系统**

1. **、用途**：用于消化道疾病诊疗。
2. **、数量**：1套
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌。
5. 主机
   1. 具备NBI、AFI、HDTV等图像处理功能。
   2. 具备HD-SDI、SDTV、DVI、RGB、YPbPr等信号输出功能。
   3. 具备IHB色彩强调和色图显示功能。
   4. 具备自动增益功能。
   5. 具备平均、峰值、全自动等测光模式。
   6. 具备构造和轮廓强调功能。
   7. 具备电子放大功能。
   8. 具备快速实时冻结功能。
   9. 具备自动白平衡功能。
   10. 具备内镜记忆功能。
   11. 具备氙灯等光源。
   12. 具备内窥镜专用显示器。
6. 电子胃镜
   1. 视野角：≥140度。
   2. 弯曲部角度：上210度、下90度；左100度、右100度。
   3. 具有激光、高频电兼容性。
   4. 具有内镜信息记忆功能
   5. 具备附送水功能。
7. 电子肠镜
   1. 视野角：≥170度。
   2. 弯曲部角度：上180度、下180度；左160度、右160度。
   3. 具有激光、高频电兼容性。
   4. 具有内镜信息记忆功能。
   5. 具备附送水功能
8. **、配置要求**
9. 主机 1台
10. 冷光源 1台
11. 显示器 1台
12. 电子胃镜 8条
13. 电子肠镜 5条
14. 专业水泵 1台
15. 二氧化碳气泵 1台