**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **便携式彩色多普勒超声波诊断仪**
2. **、用途**：用于肌骨、神经、腹部、浅表组织等。
3. **、数量**：1台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备高分辨率彩色触摸屏液晶显示器。
7. 具备数字化二维灰阶成像单元。
8. 具备数字化彩色多普勒成像单元。
9. 具备数字化频谱多普勒显示和分析单元。
10. 具备全数字式多波束形成器。
11. 具备动态聚焦和处理成像技术。
12. 具备空间复合成像技术。
13. 具备智能化斑点噪声抑制技术。
14. 具备方向性多普勒能量图。
15. 具备时间增益显示屏触摸调节功能。
16. 具备组织谐波成像单元。
17. 具备高级血流显示功能。
18. 具备穿刺针增强功能。
19. 具备同屏显示对比功能。
20. 具备梯形扩展功能。
21. 具备二维图像90度旋转功能。
22. 具备B型、M型、频谱、彩色多普勒等测量与分析功能。
23. 具备图像管理与记录装置。
24. 具备宽频带或变频探头。
25. 具备凸振和线振探头。
26. **、配置要求**
27. 主机 1台
28. 腹部探头 1个
29. 小器官探头 1个
30. **术中神经监测系统**
31. **、用途**：用于颅底手术术中神经监测。
32. **、数量**：1台
33. **、技术要求**
34. 品牌：国内外知名品牌。
35. 具备神经肌肉电图和诱发电位检查及术中监护功能。
36. 肌电图术中监护：自发肌电图和触发肌电图等。
37. 监测通道：≥4通道，具备高敏感度和较强抗干扰能力。
38. 具备连接微型诱发电极和刺激电极并有多种刺激头选择功能。
39. 具备回放软件进行数据回顾和分析。
40. 具备实时每个通道及波幅、潜伏期变化报警功能。
41. **、配置要求**
42. 主机 1台
43. 显示器 1台
44. 图像采集卡 1个
45. 移动推车 1台