**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **呼吸机**
2. **、用途**：用于病人呼吸支持。
3. **、数量**：2台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备A/C、SIMV、CPAP/PSV/NPPV、PRVC等通气模式。
7. 具备定容型呼吸、定压式呼吸、双水平正压通气/压力释放通气等呼吸类型。
8. 具备多种呼吸波形、压力/流速-容量环及曲线坐标测定功能。
9. 具备多参数、波形储存及回顾分析功能。
10. 具备同步雾化功能。
11. 具备自动校准测量精度功能。
12. **、配置要求**
13. 主机 1台
14. **经皮肾镜系统**
15. **、用途**：用于泌尿外科手术。
16. **、数量**：1套
17. **、技术要求**
18. 品牌：国内外知名品牌。
19. 经皮肾镜外鞘：≤4.8Fr。
20. 光纤头端广角镜头：≥120°。
21. 具备穿刺针、镜鞘等穿刺套件。
22. 具备低温等离子消毒功能。
23. **、配置要求**
24. 主机 1台
25. **彩色多普勒超声诊断系统**
26. **、用途**：用于超声诊疗。
27. **、数量**：2套
28. **、技术要求**
29. 品牌：国内外知名品牌。
30. 具备超宽频带成像技术功能。
31. 具备CDFI和能量多普勒技术功能。
32. 具备纯净波技术功能。
33. 具备精细的组织谐波技术功能。
34. 具备常规妇科测量软件包
35. **、配置要求**
36. 主机 2台
37. 经阴道探头 4把
38. 探头穿刺架 6个