**附件:**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **体视镜**
2. **、用途**：用于切片操作和显微镜外科手术。
3. **、数量**：1台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄，备有以每一倍率变焦档为单位的停档装置。
7. 可变焦比≥7:1，放大倍数5.6-40倍下。
8. 10倍目镜，视场数≥22。
9. LED反射/透射照明底座。
10. 照明方式：透射光照明，反射光照明。
11. 三目镜筒：光瞳间距调节范围为50-76mm，备有目镜固定钮。
12. **、配置要求**
13. 主机 1台
14. **生物发光检测仪器**
15. **、用途**：用于对样品中的RNA、DNA及蛋白浓度进行测定。
16. **、数量**：1台
17. **、技术要求**
18. 品牌：国内外知名品牌。
19. 波长范围：200-800nm。
20. 波长分辨率：≤3nm。
21. 吸光度范围：0.02-90A。
22. 测试时间：<5s。
23. 核酸检测范围：2-4500ng/ul。
24. **、配置要求**
25. 主机 1台