**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

**一、凝血监测仪**

1. **、用途**：用于凝血功能检测。
2. **、数量**：1台
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌。
5. 通道：≥2。
6. 具备检测大范围激活凝血时间、小范围激活凝血时间、肝素酶测试、再钙化激活凝血时间等功能。
7. 具备测量正常和异常样品功能。
8. 具备数据存储功能。
9. **、配置要求**

主机 1台

**二、眼科手术显微镜**

1. **、用途**：用于眼科手术显微观察。
2. **、数量**：1台
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌
5. 工作距离：≥170mm
6. 放大倍数：4X-20X。
7. 视野：8mm-50mm。
8. 光源：双灯，卤素灯。
9. 具备脚控开关。
10. 具备10X广角目镜。
11. 具备双目同轴功能。
12. **、配置要求**

主机 1套

三**、教学双人共览显微镜**

1. **、用途**：用于双人同时显微观察。
2. **、数量**：1台
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌
5. 具备无限远光学系统，齐焦距离≤45mm。
6. 具备透射光照明器及漫反射照明系统。
7. 瞳间距调节范围≥50-76mm。
8. 屈光度可调，视场数≥22。
9. 目镜无图像偏移。
10. 具备教学指示器。
11. **、配置要求**

主机 1套