**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **头灯摄像系统**
2. **、用途**：用于记录手术过程。
3. **、数量**：1台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌
6. 具备高性能传感器，像素≥200万。
7. 具备自动白平衡及自动增益调节功能。
8. 具备自动曝光控制功能。
9. 图片格式：JPG;视频格式：1080P,MOV；SD卡存储≥32G。
10. 具备可充电聚合物锂电池，内置电池续航时间≥2h。
11. **、配置要求**
12. 主机 1台
13. 电池 2块
14. 充电器 1个
15. SD读卡器 1个
16. **多功能超声清创仪**
17. **、用途**：用于人体伤口超声清创。
18. **、数量**：1台
19. **、技术要求**
20. 品牌：国内外知名品牌
21. 有效超声输出功率：＜50W。
22. 超声清创刀头振动幅度≥60μm。
23. 最大超声清创液流量≥100mL/min 。
24. 清创刀头具备可拆卸功能。
25. 具备显示和设置超声输出功率、清创液流量及治疗时间功能。
26. 具备治疗结束时声音提示功能。
27. 定时器工作范围：0-99min。
28. 具备脚踏开关功能。
29. 具备触摸屏操作面板。
30. 符合电气安全及电磁兼容性要求。
31. **、配置要求**
32. 主机 1台