**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **手术床**
2. **、用途**：用于手术。
3. **、数量**：4台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌
6. 动力系统：

2.1驱动方式：电动液压驱动或其他。

2.2具有升降、纵倾、侧倾、背板上下、脚板上下折等功能。

2.3具备交/直流两套供电系统，充电电池可满足80次左右手术需要。

3、操作方式：

3.1具有有线遥控器、电子台柱应急指控面板、红外接收器、脚踏等电动控制方式。

3.2具备2种功能一致的独立操作系统。

3.3具备防误操作设计。

4、床板具备通用插入式接口，床垫可拆卸。

5、模块式床板：可透X线。

**（四）、配置要求**

1. 电动手术床(含背板、座板、床垫等） 4套
2. 头板 4块
3. 延长背板 4块
4. 分体式腿板 4对
5. 手板及固定夹头 8套
6. 麻醉架 4根
7. 水平转动收缩杆 4对
8. 万向夹头 4个