**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **流式细胞仪**
2. **、用途**：用于临床检测。
3. **、数量**：1台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备多色荧光通道。
7. 具备常规及复杂样本检测功能。
8. 具备质控系统。
9. 具备单管和全自动进样系统。
10. 具备DNA分析软件、临床检测分析软件、细胞因子分析软件等。
11. **、配置要求**
12. 主机 1台
13. 液流车 1台
14. 电脑工作站 1台
15. 打印机 1台
16. 进样系统1台
17. **超高清鼻窦内窥镜系统**
18. **、用途**：用于对[鼻腔](https://baike.baidu.com/item/%E9%BC%BB%E8%85%94/9945292)进行详细检查的光学设备。
19. **、数量**：1套
20. **、技术要求**
21. 品牌：国内外知名品牌
22. 核心主机的分辨率≥1920×1080像素。
23. 兼容国产及进口的鼻内镜和耳内镜。
24. 具备全数字化摄像系统和高分辨率监视器，分辨率≥1920×1080像素。
25. 具备图像采集卡、高清录像系统及超高清输出接口。
26. 具备USB录像导出功能。
27. 具备氙灯医用光源。
28. 光导束可耐高温消毒。
29. 具备可替换光纤。
30. **、配置要求**
31. 主机 1台
32. 光源机 1台
33. 监视器 1台
34. 图像采集卡 1套
35. 导光束 1条
36. 移动推车 1台