**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **口腔锥形束CT**
2. **、用途**：用于口腔科3D全方位摄影诊断
3. **、数量**：1台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌
6. 适用于成人、儿童、轮椅患者拍摄
7. 可直接拍摄3D图像、2D全景片及2D头颅片
8. 平板探测器材质：非晶硅CSL或CMOS
9. 单次拍摄的最大3D成像视野≥160x160mm，最小≤50x50 mm
10. 有儿童和超低剂量模式
11. 图像精度：3D体素≤100um，2D像素≤60um
12. 3D成像范围可快速调整
13. 具备自动重建全景模块、种植计划模块、3D图像叠加模块、正畸分析模块等
14. 满足20以上用户网络终端(3D)
15. 标准DICOM端口，支持连接医院PACS网络
16. **、配置要求**

 主机 1台