**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **肌电图/诱发电位**
2. **、用途**：用于评估脑损伤严重程度等。
3. **、数量**：1套
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌
6. 8通道以上放大器
7. 输入通道高/低切滤波器设置可调
8. 全数字化刺激频率和滤波器，频率0.1-100HZ可选
9. 具备单相或双相刺激模式
10. 具有阻抗自动测量功能
11. 具有听觉刺激模式
12. 具备EMG、NCS、AEP等功能
13. 具备报告生成、病人数据管理系统
14. **、配置要求**
15. 主机 1套