**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **高通量基因测序仪保修**
2. 品牌及型号： NextSeq 550AR
3. 设备启用时间：2018年11月
4. 保修类别：全保
5. 保修年限：1年。
6. 响应时间：≤2小时（工作日08:00-20:00）。在工程师确认有必要到现场的情况下，工作日72小时内到场。
7. 开机率：85%
8. 预防性保养服务：≥2次/年。
9. 提供每年的详细服务报告。
10. **荧光定量PCR仪保修**
11. 品牌及型号：Lightcycler480II
12. 设备启用时间：2017年
13. 保修类别：全保
14. 保修年限：1年。
15. 响应时间：24小时内响应
16. 开机率：≥95%。
17. 提供一次免费的性能验证。
18. 提供每年的详细服务报告。
19. **洁定灭菌器保修**
20. 品牌及型号：GETINGE灭菌器HS6610ERC-2
21. 设备启用时间：2017年
22. 保修类别：全保，包括保养所需的耗材。
23. 保修年限：1年。
24. 响应时间：24小时电话技术支持和1个工作日内到达现场维护。
25. 保养次数：每年至少3次小保养和1次大保养
26. 每年对设备进行一次校准，并出具有资质的校准报告；并协助拆装安全阀和压力表用于外校准。
27. 本次申请在全保外需另申请购置一套安全阀和压力表，用于校准时备用。
28. 提供每年的详细服务报告。