项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **3.0T医用磁共振成像设备（MRI）保修**
2. **品牌与型号：**上海联影uMR780型
3. **启用时间：**2019年
4. **技术要求**
   1. 保修类别：整机全保，包含精密空调、水冷机等第三方产品。
   2. 保修年限：3年。
   3. 数量：1台。
   4. 具备故障通知立即响应，≤24小时内到达现场。
   5. 具备一年不少于两次的保养并提供服务报告。
   6. 具备电气校准测试并提供服务报告。
   7. 具备保障年正常开机时间：≥95%。
5. **电子计算机断层扫描仪（CT）保修**
6. **品牌与型号：**上海联影uCT960+型
7. **启用时间：**2021年
8. **技术要求**
   1. 保修类别：整机全保。
   2. 保修年限：3年。
   3. 数量：2台。
   4. 具备故障通知立即响应，≤24小时内到达现场。
   5. 具备一年不少于两次的保养并提供服务报告。
   6. 具备电气校准测试并提供服务报告。
   7. 具备保障年正常开机时间：≥95%。
9. **电子计算机断层扫描仪（CT）保修**
10. **品牌与型号：**上海联影uCT710型
11. **启用时间：**2022年
12. **技术要求**
    1. 保修类别：整机全保。
    2. 保修年限：3年。
    3. 数量：1台。
    4. 具备故障通知立即响应，≤24小时内到达现场。
    5. 具备一年不少于两次的保养并提供服务报告。
    6. 具备电气校准测试并提供服务报告。
    7. 具备保障年正常开机时间：≥95%。
13. **数字减影血管造影装置（DSA）保修**
14. **品牌与型号：**飞利浦Allura xper FD10型
15. **启用时间：**2012年
16. **技术要求**
    1. 保修类别：整机全保。
    2. 保修年限：3年。
    3. 数量：1台。
    4. 具备故障通知立即响应，≤24小时内到达现场。
    5. 具备一年不少于两次的保养并提供服务报告。
    6. 具备电气校准测试并提供服务报告。
    7. 具备保障年正常开机时间：≥95%。
17. **数字减影血管造影装置（DSA）保修**
18. **品牌与型号：**飞利浦Allura xper FD20型
19. **启用时间：**2006年
20. **技术要求**
    1. 保修类别：整机全保。
    2. 保修年限：3年（可中途终止，以实际保修时间计算）。
    3. 数量：1台。
    4. 具备故障通知立即响应，≤24小时内到达现场。
    5. 具备一年不少于两次的保养并提供服务报告。
    6. 具备电气校准测试并提供服务报告。
    7. 具备保障年正常开机时间：≥95%。