项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。

**2：技术参数及配置**

1. **尿道冷刀（小儿）**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：1台
4. **技术要求**
	1. 具备超广角视野。
	2. 具备可浸泡、蒸熏、高温高压消毒功能。
	3. 镜子视向角：0°，工作长度≥180mm，直径≤2.7mm。
	4. 镜鞘：≥11.5Fr。
5. **配置要求**
	1. 主机 1台
	2. 镜鞘 2个
	3. 活检钳 1把
	4. 异物钳 1把
	5. 器械盒 1个
	6. 电凝 1 条
6. **尿道膀胱镜（小儿）**
7. **品牌：**国内外知名品牌
8. **数量**：1台
9. **技术要求**
	1. 具备超广角视野。
	2. 具备可浸泡、蒸熏、高温高压消毒功能。
	3. 镜子视向角：5°，工作长度≥120mm。
	4. 前端：≥4.5Fr。
	5. 后端：≥6.5Fr
10. **配置要求**
	1. 主机 1台
	2. 活检钳 1把
	3. 异物钳 1把
	4. 器械盒 1个
	5. 电凝 1条
11. **便携式彩色多普勒超声诊断系统**
12. **品牌：**国内外知名品牌
13. **数量**：1台
14. **技术要求**
	1. 具备全数字化宽频系统平台。
	2. 通道数：≥32通道。
	3. 灰阶：≥256级。
	4. 动态范围：≥120Db。
	5. 具备适用超声引导下进行介入穿刺手术和微创手术功能。
	6. 具备无线探头设计功能。
	7. 探头扫描方式：电子线阵/凸阵扫描等。
	8. 具备图像保存、视频录制功能。
	9. 具备专业体位图示功能。
	10. 具备探头可插拔式更换功能。
	11. 具备内置可充电电池功能。
15. **配置要求**
	1. 主机 1台
	2. 线阵探头 1个
	3. 凸阵探头 1个