项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。

**2：技术参数及配置**

1. **腹腔镜手术器械**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：1批
4. **技术要求**
   1. 抓钳：可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER 锁清洁连接口， 双动钳头，2把。
   2. 抓钳：可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER 锁清洁连接口， 双动钳头，右弯，1把。
   3. 抓钳：可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER 锁清洁连接口，单动钳头，带特殊精细无创锯齿，带孔，2把。
   4. 抓钳：可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER 锁清洁连接口， 双动钳头，大力，1把。
   5. 剪刀：可旋转，可拆卸，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口，双动剪刃，带锯齿，弯曲，圆锥形，1把。
   6. 幽门撑开器：可旋转，带LUER锁清洁连接口，1把。