**附件:**

1. **医用空气质量处理系统**
2. **、用途**：用于病理科的甲醛、二甲苯等有害气体的净化。
3. **、数量**：2套
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备杀灭室内空气中多种病原微生物（病毒、细菌、霉菌、孢子等）和感染性气溶胶等功能。
7. 具备有效去除或分解包括室内空气中的甲醛、二甲苯、TVOC等有害化学气体及异味等功能。
8. 最大风机流量：≥250 m³/h。
9. **、配置要求**
10. 主机 1台
11. **流体剪切力系统**
12. **、用途**：用于细胞、组织的刺激作用。
13. **、数量**：1台
14. **、技术要求**
15. 品牌：国内外知名品牌。
16. 具备平行板流动实验腔。
17. 具备加载时间设定和到时报警功能。
18. 具备报表输出功能。
19. 培养液用量：30-100ml。
20. **、配置要求**
21. 主机 1台