**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **多功能平板DR-X射线机（数字化X线机）**
2. **、用途**：用于放射检查诊断。
3. **、数量**：2台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备电动升降摄影床。
7. 具备立式胸片架功能。
8. 高压发生器功率：≥65KW。
9. 最大输出电流：≥800mA。
10. X线球管功率：≥85KW。热容量≥300HU
11. 平板探测器大小：≥17\*17英寸。
12. 全自动摆位功能，可遥控机架。
13. **、配置要求**
14. 主机 2台
15. 平板探测器（碘化铯非晶硅） 4块