**附件:**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **石蜡切片机**
2. **、用途**：用于对经过固定的病理组织进行切片。
3. **、数量**：1台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 切片厚度：1-60µm。
7. 切片厚度指示：视窗。
8. 水平进样：≤30mm，垂直距离：≤70mm。
9. **、配置要求**

主机 1台

1. **石蜡包埋机**
2. **、用途**：用于对病理组织进行石蜡包埋处理。
3. **、数量**：1台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 热台：50℃至75℃，冷台：0至-6℃
7. 可容纳包埋盒数量≥100个。
8. 石蜡缸容量：≤4L。
9. 具备照明功能。
10. 具备可触摸显示屏。
11. **、配置要求**

主机 1台