**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

**一、自动心肺复苏系统**

1. **、用途**：用于转运与持续维持高质量心肺复苏。
2. **、数量**：1套
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌
5. 具备3种以上按压模式。
6. 按压频率80-100次/分钟。
7. 具备自动调整按压深度功能。
8. 具备数据查询及显示功能。
9. 具备电池检测及充电功能。
10. 具备防水安全性能。
11. **、配置要求**

主机 1套

**二、便携式呼吸机**

1. **、用途**：用于转送及抢救患者中呼吸支持。
2. **、数量**：1台
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌
5. 具备交直流两用供电模式。
6. 患者适用范围：婴儿、儿童、成人。
7. 具备有创和无创功能。
8. 具备漏气补偿及窒息后备通气功能。
9. 具备电池快充功能。
10. 具备4种以上运行模式。
11. 流速范围：0-100L/min；呼吸频率：可调1-60次/min;潮气量：可调1-60次/min。
12. 具备压力、时间、血氧波形显示。
13. 屏幕需显示HR、SPO2、Fi02及氧气使用量（l/min）等。
14. 具备系统功能自检及安全报警功能。
15. **、配置要求**

主机 1套