**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

**一、团体生物反馈治疗仪**

1. **、用途**：用于焦虑症等神经精神疾病的生物反馈治疗。
2. **、数量**：1台
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌。
5. 具备在团体训练中同时采集、分析与处理数据功能。
6. 具备同时采集HRV及EMG信号功能。
7. 具备同步监测20人的肌电及心率变异性参数指标的功能。
8. 具备心理状态指示灯。
9. 具备基线测试功能。
10. 具备技能训练模式及团体训练模式。
11. 具备储运、充电、临时存放、工作平台、灵活移动等功能。
12. 具备无线型披戴式传感器：与信号处理器通过无线传输方式进行连接。
13. **、配置要求**
14. 主机 1台

**二、多导睡眠记录系统**

1. **、用途**：用于对睡眠疾病及精神障碍的睡眠状况可以进行有效的监测、诊断和综合治疗。
2. **、数量**：2台
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌
5. 通道数≥50。
6. 具备高频同步采样功能。
7. 具备无线连接技术。病人无需束缚在床旁。
8. 具备实时监测/动态记录功能。
9. 睡眠软件符合最新的AASM标准，中文报告可修改任意格式。
10. 具备开放式数据库设计。
11. 具备系统扩展及匹配功能。
12. 可通过平板或者手机，通过app进行生物定标和移动查房。
13. **、配置要求**
14. 主机 2台

**三、失眠治疗仪**

1. **、用途**：用于非器质性失眠的治疗。
2. **、数量**：1台
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌
5. 具备15寸以上液晶触摸屏，可实时显示治疗参数及状态。
6. 具备两种以上治疗模式。
7. 治疗强度及时间可调。
8. 刺激方式及能量可变。
9. 具有失眠治疗的专用输出波形。
10. 治疗输出通道不少于2通道，可以同时独立开启治疗2人及以上
11. **、配置要求**
12. 主机 1台
13. **威伐光治疗仪**
14. **、用途**：用于炎症治疗和疼痛处理。
15. **、数量**：1台
16. **、技术要求**
17. 品牌：国内外知名品牌。
18. 治疗光源：卤素光源等。
19. 输出功率：≥700W。
20. 治疗深度：≥10cm。
21. 照射光斑直径：≥15cm
22. 具备液晶计时器功能。
23. 具备连续照射功能。
24. **、配置要求**
25. 主机 1台
26. **肢体康复训练器**
27. **、用途**：用于神经损伤及运动损伤所致的疾病。
28. **、数量**：2台
29. **、技术要求**
30. 品牌：国内外知名品牌
31. 具备标准和个人训练参数。
32. 具备两种以上训练模式。
33. 踏板转动方向可调。
34. 最大速度≥65转/分钟。
35. 可用于卧床患者。
36. **、配置要求**

主机 2台