**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

**一、高流量氧疗仪**

1. **、用途**：用于呼吸窘迫患者治疗。
2. **、数量**：3台
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌。
5. 气流流量：2~60L/分并可调节。
6. 具备精确氧浓度监测和调节功能。
7. 具备消毒和干燥功能。
8. 具备报警及防误操作功能。
9. 主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。
10. 具备气体过滤功能。
11. **、配置要求**
12. 主机3台

**二、呼吸湿化器**

1. **、用途**：用于呼吸加温湿化治疗。
2. **、数量**：5台
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌。
5. 具备有创模式及无创模式
6. 可加温湿化符合病人呼吸生理需求的气体
7. 具备温度、流量监测功能
8. **、配置要求**
9. 主机5台