**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

# 一、高频电刀

1. **、用途**：用于切割和止血。
2. **、数量**：1台
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌
5. 具备液晶显示触摸屏
6. 具备电压、电弧、输出调节功能
7. 可同时配置2个以上的单极插座
8. 具备内镜电切双路输出和氩气升级模式
9. 具备烟雾清除系统
10. 具备自动切割控制功能
11. 具有功率峰值补偿功能
12. 具备6种以上智能模式
13. 可接双极电切电凝剪器械
14. 具备实时监测负极板使用信息的功能
15. 具备程序储存功能
16. 输出功率：0-300w
17. 工作频率：300KHZ—370KHZ
18. **、配置要求**
19. 主机 1台
20. 双脚踏开关 1个
21. 单脚踏开关 1个
22. 一次性手控刀笔 5支
23. 一次性负极板 10片

# 二、负极板回路垫

1. **、用途**：用于体液易污染手术。
2. **、数量**：3套
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌
5. 工作模式：重复使用\非直接接触式
6. 适合对负极板过敏、大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕的的患者使用
7. 具备避免压疮的功能
8. 不会对X光透视产生任何影响
9. 具有通用型转换接口，同多型号电刀匹配
10. 儿童病人适用体重：1.5KG-12KG
11. **、配置要求**
12. 成人 2套
13. 儿童 1套

**三、超速离心机**

1. **、用途**：用于分离亚细胞器和其他实验样品
2. **、数量**：1台
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌
5. 最高转速：100000 rpm
6. 最大RCF：800000g
7. 最大离心容量：6x250 ml
8. 转速设定范围：1000到最高转速，步进100 rpm
9. 温度设定范围：0 - 40℃
10. 温度控制系统：半导体制冷，无CFC
11. 真空系统：油回转真空泵（有脱水功能）和油扩散泵，达到真空度0.13Pa
12. 具分步离心功能
13. 具备自动RCF转换功能
14. 具备ω2dt积分器
15. 具备真实运行时间控制功能
16. 具备用户权限管理功能
17. 具备自动转头寿命管理功能
18. **、配置要求**
19. 主机 1台
20. 6×13.2ml水平转头 1个
21. 6×36ml水平转头 1个
22. 8×6.5 ml角转头 1个
23. 6×250ml角转头 1个
24. 8×35ml垂直转头 1个