**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

**一、多功能抢救床**

1. **用途**：适用于急诊抢救、留观和转运的进口高档病床
2. **数量：**2
3. **技术参数**：
4. 床体总长≥210cm
5. 床面总宽度≥76cm
6. 床体升降高度≥60cm-90cm
7. 床面背部可调角度≥80度
8. 腿端可倾斜角度≥12度
9. 安全载重≥180公斤
10. 脚轮直径≥200mm
11. 床体板面是ABS板材可透X线
12. 具备可挂急救呼吸机金属折合式护栏
13. 具备两边均可控制的四轮环刹和床轮定向控制系统
14. 具备大直径抗静电脚轮
15. 所有结构表面涂有聚酯尼龙保护
16. 具备可移动收缩或折叠输液架
17. 具备阻燃物料制造的床垫
18. 具备可放≥3升氧气瓶金属架
19. **配置清单：**
20. 抢救床 1台
21. 防褥疮床垫 1个
22. 直插式点滴架 1个
23. 金属平放氧气瓶架 1个

**二、急救呼吸机**

# **用途：**用于院前、院内急救及病人转运需求

# **数量：2**

# **技术参数：**

1. 具备插拔式气源快速转接高压气源适配器
2. 具备徒手安装防漏气性能及通气标识
3. 具备IPPV-压力限制流速恒定时间控制式间歇正压容量控制通气。
4. 具备与自主呼吸同步的吸氧模式，最大供气流速≥45升/分钟
5. 具备CPR模式
6. 通气频率：≧10-25次/分钟
7. 具备二次供气技术
8. 具备气道压力采样管
9. 具备智能声光报警功能
10. 工作压力≧2.7-6.0Bar
11. 采用特殊材料、抗震、抗摔，坚固耐用，防水级别≧IP54
12. 采用免充电免维护型锂电池，最大存放时间≥8年，预期间断使用寿命≥2年
13. 主机重量：≤1kg
14. **配置参数**：
15. 呼吸机主机 2台
16. 2升以上氧气瓶 2个
17. 减压阀 2个
18. 病人呼吸回路 不少于2套
19. 通气面罩 2个
20. 车载高压气源适配器 2个

**三、射频治疗仪**

1. **用途：**用于妇科手术
2. **数量：1**
3. **技术参数：**
4. 具备RF泄漏电流保护功能
5. 具备单极纯切、混切1、混切2、双极电凝、喷射电凝、柔和电凝等工作模式
6. 具备大尺寸高亮度双LED数码显示屏
7. 具有背光警示和颜色识别功能
8. 具备安全自检报警功能
9. 具备一体化控制主机和吸烟器
10. 具备智能负极板接触面积监测功能
11. 具备高频泄漏电流监测功能
12. **配置清单**
13. 电刀主机 1台
14. 一体化吸烟器（含台车） 1台
15. 电刀笔 1把