**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **输尿管硬镜**
2. **、用途**：用于泌尿外科手术。
3. **、数量**：3套
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌
6. 外镜直径F6.0/7.5
7. 总长度570mm，工作长度430mm
8. 镜头度数5°
9. 配取石钳
10. **、配置要求**
11. 输尿管硬镜 3套
12. 如有补充请填写。
13. **膀胱激光电切镜**
14. **、用途**：用于泌尿外科手术。
15. **、数量**：1套
16. **、技术要求**
17. 品牌：国内外知名品牌
18. F26外鞘、内鞘
19. 30°镜头
20. 含闭孔器、操作把手、冲洗器
21. **、配置要求**
22. 膀胱激光电切镜1套
23. 如有补充请填写。
24. **粉碎器镜头套件（配粉碎刀具）**
25. **、用途**：用于泌尿外科手术。
26. **、数量**：2套
27. **、技术要求**
28. 品牌：国内外知名品牌
29. F26内鞘、外鞘
30. 0°镜头
31. 含闭孔器及粉碎刀具
32. **、配置要求**
33. 粉碎器镜头套件（配粉碎刀具）2套
34. 如有补充请填写。
35. **超声刀系统**
36. **、用途**：用于腔镜手术。
37. **、数量**：1套
38. **、技术要求**
39. 品牌：国内外知名品牌。
40. 具备无线设计功能。
41. 具备手动开关。
42. 刀头的振动频率：≥55.5KHz。
43. 具备多种款式刀头。
44. 具备刀头或刀面旋转功能。
45. 具备手控功能。
46. 具备扭力扳手设计功能。
47. 具备可充电电池功能。
48. **、配置要求**
49. 主机 1套
50. 如有补充请填写