**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **皮肤医学影像工作系统**
2. **、用途**：用于皮肤科辅助诊断工作。
3. **、数量**：1台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌
6. 具备多维度多模态放大拍摄、实时动态观察功能
7. 可拍照采集皮肤镜影像图片，具备图像处理、保存功能，可建病历，打印图文报告
8. 具备3种以上图像采集方式
9. 镜头倍率：光学20X、50X，倍率误差：≤±5%
10. 皮肤镜图像采集分辨率≥2048\*1536
11. 检查灯光源波长：320nm＜λ＜400nm
12. 具备2种以上观察方式
13. 可接不同品牌型号相机
14. 拍摄像素及分辨率：≥2000万像素，6000\*4000以上
15. 具备大体皮肤图像拍照功能，可有线或无线传输图像，可自动分类管理
16. 具备患者档案字段及查询统计功能
17. 信息录入方式：≥5种；图像处理方法：≥7种
18. 具备皮损图像分析功能
19. 电脑：1T硬盘、8G内存、i5处理器，显示器≥17"，显示分辨率≥1920\*1080
20. **、配置要求**
21. 皮肤镜图像处理软件 1套
22. 软件加密锁：1个
23. 皮肤图像采集装置：1 套
24. 皮肤镜光学镜头：1个
25. 医用检查灯：1个
26. 身份证医保卡阅读器套装：1套
27. 一体式电脑：1台
28. 台车：1 台
29. 彩色打印机：1台
30. 隔离电源：1个
31. 医用脚踏开关：1个
32. 相机：1台
33. 相机支架：1个
34. 校准工具（标准直尺）：1个
35. 校准工具（标准白板）：1个
36. 清洁工具：1套
37. 维修工具：1套
38. 如有补充请填写。