**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

 **一、尿道膀胱镜**

1. **、用途**：用于无痛膀胱镜检相关手术
2. **、数量**：8套
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌
5. 30°、0°、70°内窥镜
6. 镜体工作长度：302mm左右
7. 分辨率：≥9Lp/mm
8. 视场角：≥55°
9. 放大倍率：≥1.5X
10. 镜鞘 F1、F21
11. 闭孔器 F18、F21
12. 操作器可插F16以上的镜鞘
13. 配备单、双插管镜桥
14. 配备软性活检钳、齿抱钳、异物钳、水封帽
15. 内窥镜可承受低温等离子消毒
16. **、配置要求**
17. 30°内窥镜 5套
18. 0°内窥镜 1套
19. 70°内窥镜 2套
20. 镜鞘、闭孔器（参考尺寸如下）

15.5Fr\*222mm1套

19.8Fr\*230mm3套

21Fr\*230mm3套

22.5Fr\*230mm1套

1. 软性活检钳、齿抱钳、异物钳 各4套
2. 单、双插管镜桥各4套
3. 水封帽 200个