**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **消化内镜主机系统+胃、肠镜**
2. **、用途**：用于消化道疾病诊疗。
3. **、数量**：1套
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 主机
	1. 具备NBI、AFI、HDTV等图像处理功能。
	2. 具备HD-SDI、SDTV、DVI、RGB、YPbPr等信号输出功能。
	3. 具备IHB色彩强调和色图显示功能。
	4. 具备自动增益功能。
	5. 具备平均、峰值、全自动等测光模式。
	6. 具备构造和轮廓强调功能。
	7. 具备电子放大功能。
	8. 具备快速实时冻结功能。
	9. 具备自动白平衡功能。
	10. 具备内镜记忆功能。
	11. 具备氙灯等光源。
	12. 具备内窥镜专用显示器。
7. 电子胃镜
	1. 视野角：≥140度。
	2. 弯曲部角度：上210度、下90度；左100度、右100度。
	3. 具有激光、高频电兼容性。
	4. 具有光学放大功能，光学放大倍数≤85倍
	5. 具有内镜信息记忆功能
	6. 具备附送水功能。
8. 电子肠镜
	1. 视野角：≥170度。
	2. 弯曲部角度：上180度、下180度；左160度、右160度。
	3. 具有激光、高频电兼容性。
	4. 有有光学放大功能，光学放大倍数≤85倍
	5. 具有内镜信息记忆功能。
	6. 具备附送水功能
9. **、配置要求**
10. 主机 1台
11. 冷光源 1台
12. 显示器 1台
13. 电子胃镜 2条
14. 电子肠镜 1条
15. 专业水泵 1台
16. **血细胞计数仪**
17. **、用途**：用于血小板计数
18. **、数量**：1套
19. **、技术要求**
20. 品牌：国内外知名品牌
21. 要求样本使用量少，检测快速，结果稳定可靠
22. 具有数据存数功能
23. 具有自动排堵塞功能
24. 具有自动和手动校准功能
25. 具备可溯源性
26. **、配置要求**
27. 主机 1套
28. 打印机 1套
29. 电脑 1套