**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **强脉冲光治疗仪**
2. **、用途**：应用于各种损容性皮肤病的治疗，如光损伤和光老化相关的皮肤病。、
3. **数量**：1台
4. **技术要求**
5. 输出波长:420nm，515nm，560nm，590nm，615nm，640nm，695nm，可以根据病症和皮肤类型，进行精细化治疗。
6. 脉冲输出方式：单脉冲、双脉冲、三脉冲、等多种输出方式任意可选
7. 脉冲宽度：2～20ms
8. 脉冲间隔:5～150ms
9. 光斑大小可调
10. 具备保护及冷却系统
11. 具备触摸屏
12. 具备能量校准系统
13. **配置要求**
14. 主机 1台
15. 治疗手柄 1个
16. 激光防护镜 1对
17. 激光眼罩 1对
18. **Q开关Nd: YAG激光治疗仪**
19. **用途**：用于纹身、红血丝、色素斑等治疗
20. **数量**：1台
21. **技术要求**
22. 激光波长：1064nm/532nm
23. 具备双光路配置
24. 光斑大小1.5-10毫米可调
25. 重复频率1-10Hz可调
26. 具备保护及冷却系统
27. 具备触摸屏
28. **配置要求**
29. 主机 1台