附件：

  **说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。**

一、彩色多普勒超声诊断仪

（一）用途：用于腹部、心脏、小器官、血管、阴超等

（二）数量：2台

（三）技术要求

1.高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，分辨率1920×1080，≥3关节支撑臂，具备显示器锁定装置

2.解剖M型≥2条取样线

3.血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据

4.具备TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图

5.具备心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。

6.具备单键优化功能

7.配备探头参考规格

凸阵探头：带宽: 1.3-5.7MHz，角度≥85°。

腔内探头：带宽: 2.6-12.8 MHz，角度≥180°。

线阵探头：带宽: 3-13 MHz。

单晶相控阵探头，带宽1.5-5.0MHz。

8.探头接口≥5个

9.硬盘：≥1T硬盘支持,SSD固态硬盘≥128G。

10.配备耦合剂加热器，腔内探头放置架，可左右互换。

（四）配置要求

1.主机2台

2. 配备要求：每台浅表、腹部、心脏、阴超探头各1个