项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **高通量测序仪**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：1套
4. **技术要求**
   1. 载片类型：支持大小等2种或以上规格载片。
   2. 具备支持单载片模式和双载片运行模式。
   3. 具备支持单端测序和双端测序等测序方式。
   4. 具备支持不少于5种不同读长试剂盒选择模式。
   5. 具备独立完成载片制备及样本加载功能。
   6. 样本标签系列：≥9个碱基。
   7. 数据通量：≥1400G碱基数量/次。
   8. 具备测序同时能进行初步数据分析功能。
5. **配置要求**
   1. 主机 1台