项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **头部固定及脑牵拉系统（头架）**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：1台
4. **技术要求**
   1. 具备可调节底座。
   2. 具备360°旋转适配器。
   3. 具备三钉头夹。
   4. 具备成人及儿童复用头钉。
   5. 具备马蹄形头托。
5. **配置要求**
   1. 主机 1台
6. **连续性血液净化设备（CRRT）**
7. **品牌：**国内外知名品牌
8. **数量**：1台
9. **技术要求**
   1. 具备全中文操作系统。
   2. 具备全面CRRT治疗方案。
   3. 具备连续静脉血液滤过、连续静脉血液透析、连续静脉血液透析滤过、缓慢持续超滤等治疗模式。
   4. 具备无抗凝、肝素、枸橼酸/钙等抗凝选择。
   5. 具备不更换、不手动分离管路下实行前稀释、后稀释、前加后稀释功能。
   6. 具备液体平衡秤。
   7. 具备报警及安全系统。
10. **配置要求**
    1. 主机 1台
11. **角膜内皮细胞显微镜**

**㈠品牌：**国内外知名品牌

**㈡数量**：1台

**㈢技术要求**

* 1. 内皮细胞影像测量：≤2秒。
  2. 角膜厚度测量范围：300～1000μm。
  3. 具备自动追踪测量和手动测量操作方式。
  4. 具备非接触式测量方式。
  5. 具备原始图像、细胞轮廓、细胞面积、细胞形式等显示模式。
  6. 具备图像自动分析计算功能。

**㈣配置要求**

* 1. 主机 1台
  2. 彩色打印机 1台