项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。

**2：技术参数及配置**

1. **颅脑立体定位手术系统**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：1套
4. **技术要求**
	1. 具备利用人体眼球和外耳道解剖标志测量定位功能
	2. 具备利用耳塞固定测量尺位置进行靶点坐标测量功能
	3. 具备三维立体定位功能
	4. 手术头架弓半径：≥160mm
	5. 具备延长杆用于抵近穿刺
	6. 定位精度：≤5mm
	7. 具备不同内径的颅骨锁孔矫正器
5. **参考配置要求**
	1. 主机 1台
6. **高速动力系统**
7. **品牌：**国内外知名品牌
8. **数量**：1套
9. **技术要求**
	1. 具备高速气动涡轮增压马达
	2. 具备通过脚踏板提供变速控制功能
	3. 动力类型：氮气或干燥过滤压缩空气等
	4. 马达最大输出功率：≥130W
	5. 具备预真空、常规蒸气高温高压或环氧乙烷消毒等方式
	6. 具备在线自动润滑扩散器 ，气体过滤、扩散一体等润滑方式
	7. 专业显微管道：≥8种
	8. 具备不同型号钻头选择功能
10. **参考配置要求**
	1. 主机 1台