项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。

**2：技术参数及配置**

1. **电子鼻咽喉镜**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：4条
4. **技术要求**
   1. 高清电子鼻咽喉镜
   2. 视野角度：≥85°
   3. 视野方向：0°
   4. 景深：2-100mm等
   5. 插入管外径：≤4mm
   6. 弯曲范围：向上≥130°，向下≥130°
   7. 有效工作长：≥320mm
   8. 具备全屏显示功能
   9. 具备支持频闪功能
   10. 具备内置LED光源
   11. 电子软性鼻咽喉镜
   12. 视野角度：≥85°
   13. 景深：3-100mm等
   14. 插入管外径：≤3.5mm
   15. 弯曲范围：向上≥130°，向下≥130°
   16. 具备内置LED光源
   17. 具备可与摄像主机连接，进行动态喉镜的检查
   18. 具备自带活检钳及清洁刷
5. **参考配置要求**
   1. 高清电子鼻咽喉镜4条