项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。

**2：技术参数及配置**

1. **吸附式点刺激低频治疗仪**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：1套
4. **技术要求**
	1. 治疗点：≥10个
	2. 脉冲频率范围： 1Hz～999Hz
	3. 治疗时间： 1min-99min可调
	4. 具备吸附式电极、普通电极等选择
	5. 具备无创针灸模式，低频电疗模式，自由模式等
	6. 具备连续、间歇、扫引、主副、混合、1/F低、1/F高、1/F广域等治疗模式
	7. 具备悬挂网架
	8. 具备强度旋钮自动锁定功能
	9. 具备治疗结束输出强度自动归零并声音提示功能
	10. 具备断路保护功能
	11. 具备吸附电极脱落报警且输出归零功能
5. **参考配置要求**
	1. 主机 1台
6. **吞咽神经肌肉低频刺激仪**
7. **品牌：**国内外知名品牌
8. **数量**：1套
9. **技术要求**
	1. 具备恒流、恒压两种电疗输出模式
	2. 具备双通道输出功能
	3. 具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极、口腔内单点球状电极和口腔内两点球状电极等电极治疗方式
	4. 具备口腔内及口腔外电刺激功能
	5. 具备简单操作模式、专家模式、功能性训练等治疗模式
	6. 具备电刺激手柄供治疗师操作功能
	7. 具备开路报警提示功能
10. **参考配置要求**
	1. 主机 1台
11. **腔镜牵引器械**
12. **品牌：**国内外知名品牌
13. **数量**：1套
14. **技术要求**
	1. 具备床轨立柱可升降自锁设计功能
	2. 具备控钩高度、方向调节功能
	3. 具备自带齿形臂臂关节12/12mm内孔
	4. 具备吊臂球锁式关节设计功能
	5. 具备实现拉钩所有角度的快速调节功能
	6. 具备拉钩自带吸引器管
	7. 具备术中可持续吸引烟雾
15. **参考配置要求**
	1. 床轨夹 1个
	2. 吊臂 1个
	3. 球锁拉钩（各规格） 4个
	4. 消毒篮 1个