项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。

**2：技术参数及配置**

1. **气体分析仪**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：1台
4. **技术要求**
	1. 具备在线或离线等采样方式
	2. 具备开机预热功能
	3. 具备同一配气或呼气浓度重复检测功能
	4. 具备采样过滤功能
	5. 具备湿度调节器功能
	6. 具备仪器自动监控并提示测试状态功能
	7. 具备标准气和呼出气检验校准等质控方式
	8. 具备制备标准气功能
	9. 具备提供配气资质的一氧化碳、氢气、甲烷、硫化氢标准气
5. **参考配置要求**
	1. 主机1台
	2. 过滤器 1个
	3. 配套耗材 若干
6. **生理信号记录分析系统**
7. **品牌：**国内外知名品牌
8. **数量**：1套
9. **技术要求**
	1. 具备心电、脑电、肌电、眼电、胃肠电、皮肤电、无创血压、温度、呼吸、氧气含量、二氧化碳含量、血氧饱和度、无创心输出量、光电脉搏容积、电刺激、压力、三轴加速度、关节角度等生理信号记录分析功能
	2. 模拟输入通道：≥16
	3. 模拟输出通道：≥2
	4. 数字输入/输出通道：≥16
	5. 最小采集频率：≥2个数据/小时
	6. 触发方式：内部、外部和信号电平
10. **参考配置要求**
	1. 主机 1台
11. **连续血压测量系统**
12. **品牌：**国内外知名品牌
13. **数量**：1套
14. **技术要求**
	1. 具备实时显示血压波形等参数功能
	2. 具备心排量CO、每博心输出量SV、动脉血压变异率PPV、每博心输出量变异率SVV、心排指数CI、每博指数SI、体循环阻力SVR和体循环阻力指数SVRI等测量功能
	3. 具备压力数据回顾功能
	4. 具备数据储存功能
15. **参考配置要求**
	1. 主机 1台
16. **高光谱成像仪**
17. **品牌：**国内外知名品牌
18. **数量**：1套
19. **技术要求**
	1. 具备焦距可调功能
	2. 具备一键曝光、自动扫描并采集数据功能
	3. 具备内置充电电池功能
	4. 具备数据预览及校正功能
	5. 具备扫描区域健康功能
	6. 光谱范围： 400-1000nm等
	7. 分辨率：≥1920 x 1920像素
	8. 采集速度：≥15秒
20. **参考配置要求**
	1. 主机 1台