项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。

**2：技术参数及配置**

1. **体视显微镜镜头**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：1台
4. **技术要求**
   1. 具备兼容美国珀金埃尔默IVISLUMINA XRMS SERIES Ⅲ型小动物活体成像设备的相机、激光器、荧光通道等核心部件
   2. 具备1-7X等连续变倍功能
   3. 具备双物镜功能
   4. 整体透射率：≥70%
   5. 具备实现与主系统宏观成像光路的快速切换功能
   6. 具备扩展出 400-1100nm等成像波段
   7. 具备实现介观成像时三维生物样品的高清晰成像功能
   8. 具备多种探针在同一动物体内的共定位成像以及数据融合功能
   9. 具备手动对体视观察的样品区域进行灵活照明功能
   10. 具备激发光路选择器
5. **参考配置要求**
   1. 主机 1台
6. **裂隙灯显微镜**
7. **品牌：**国内外知名品牌
8. **数量**：1台
9. **技术要求**
   1. 显微镜
   2. 接物镜：f=125mm等
   3. 目镜：12.5x等
   4. 屈光度调节：±8D等
   5. 放大倍数：5x,8x,12.5x, 20x, 32x等
   6. 真实视野：46mm，29.5mm，18.4mm，11.5mm，7.5mm等
   7. 瞳孔间调节：50至75mm等
   8. 立体角度：6°等
   9. 裂隙灯
   10. 光源：6v20w卤素灯泡等
   11. 裂隙投射比例：1.16X等
   12. 裂隙宽度：0至14mm连续可变等
   13. 裂隙长度：1.8至13mm连续可变等
   14. 最大裂隙长度：14mm等
   15. 光圈直径：14mm，9mm， 5.5mm，0.2mm等
   16. 滤光片：蓝光等
   17. 裂隙旋转角度：±90°等
   18. 入射角度：0°水平等
   19. 下颚托高度调节：76mm等
10. **参考配置要求**
    1. 主机 1台
11. **红宝石激光手术系统保修**
12. 品牌及型号：法国Quantel SINON型
13. 设备启用时间：2016年
14. 保修类别：整机全保
15. 保修年限：3年。
16. 响应时间：≤2小时。
17. 开机率：≥95%。
18. 设备定期检查保养，提供至少1次免费校准及报告。
19. 远程维修服务：具备通过电话、网络等手段提供技术支持。
20. 提供每年的详细服务报告。
21. **激光治疗仪保修**
22. 品牌及型号：以色列科医人ENCORE型
23. 设备启用时间：2016年
24. 保修类别：整机全保
25. 保修年限：3年。
26. 响应时间：≤2小时。
27. 开机率：≥95%。
28. 设备定期检查保养，提供至少1次免费校准及报告。
29. 远程维修服务：具备通过电话、网络等手段提供技术支持。
30. 提供每年的详细服务报告。