项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。

**2：技术参数及配置**

1. **主动脉内球囊反搏泵**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：2台
4. **技术要求（参考）**
	1. 具备步进式马达加钛合金风箱,可根据信号控制气囊充气排气功能
	2. 具备包括心率、收缩压／舒张压、平均压、反搏压，以及蓄电池、氦气等信息显示功能
	3. 具备自动工作模式和手动模式,七种触发模式功能
	4. 具备自动完成触发模式选择功能
	5. 具备自动选择参考导联功能
	6. 具备自动设定机器充放气时机功能
	7. 具备1:1/1:2/1:4/1:8等辅助频率
	8. 具备球囊充气量调节功能
	9. 具备反搏容量调节精准到0.5毫升
5. **参考配置要求（至少包括）**
	1. 主机2台
	2. 触摸屏 2个
	3. ECG导联线 2条
	4. 动脉压力缆线 2条
	5. P -P线 2条
	6. 氦气罐 4个
	7. 氦气转接头 2个