项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。

**2：技术参数及配置**

1. **三目生物显微镜**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：5套
4. **技术要求**
	1. 具备无限远光学矫正系统
	2. 光源系统：内置透射光照明器等
	3. 观察镜筒：固定/可倾斜观察筒
	4. 具备支持双眼观察及外接照相系统
	5. 具备屈光度可调节功能
	6. 目镜：≥10倍视野目镜
	7. 载物台：低位载物台
	8. 物镜：万能平场消色差物镜 4X/10X/20X/40X及低倍物镜2X等
	9. 聚光镜：支持4X-100X物镜等
	10. 物镜转盘：高精度物镜转盘等
5. **参考配置要求**
	1. 主机5台
	2. 2X物镜 5个
	3. 4X物镜 5个
	4. 10X物镜5个
	5. 20X物镜 5个
	6. 40X物镜 5个
6. **细胞离心涂片机**
7. **品牌：**国内外知名品牌
8. **数量**：1套
9. **技术要求**
	1. 离心漏斗位：≥12个
	2. 转速范围：200-2000rpm等
	3. 具备离心时间可调功能
	4. 具备可高温高压消毒功能
	5. 具备仪器失衡、超速、机盖未锁等提醒功能
	6. 具备离心漏斗可选择功能
	7. 具备选配厂家原装配套的细胞块制备系统功能
	8. 具备细胞收集液功能
10. **参考配置要求**
	1. 主机 1台
	2. 漏斗夹 1套