项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。

**2：技术参数及配置**

1. **脑电双频指数BIS模块**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：1套
4. **技术要求（参考）**
	1. BIS指数范围: 0-100等
	2. EEG波形: 实时监测脑电图波形等
	3. 具备信号质量显示功能
	4. 具备检测肌电活动的抑制状态
	5. 具备数据采集功能
	6. 采样频率：≥100次/秒
	7. 具备脑电图信号处理功能
	8. 具备实时显示功能
	9. 具备数据存储功能
	10. 具备报警功能
	11. 具备与迈瑞等监护仪系统无缝集成功能
	12. 具备支持数据共享和统一管理功能
	13. 具备有线和无线数据传输功能
5. **参考配置要求（至少包含）**
	1. BIS模块1台
6. **漏斗胸手术工具**
7. **品牌：**国内外知名品牌
8. **数量**：16套
9. **技术要求（参考）**
	1. 折弯钳
	2. 具备手柄、辊压套、支撑辊等
	3. 材质：不锈钢等
	4. 辊压套和支撑辊之间的轴间距为27mm等
	5. 表面粗糙度Ra：≤1.6μm
	6. 硬度：≥40HRC
	7. 转棒钳
	8. 材质：不锈钢等
	9. 表面粗糙度Ra：≤1.6μm
	10. 硬度：≥40HRC
	11. 骨撬
	12. 具备手柄和钩体等
	13. 材质：不锈钢等
	14. 表面粗糙度Ra：≤1.6μm
	15. 结合力：≥10kgf
	16. 抗拉强度：≥925*R*m/MPa
10. **参考配置要求（至少包含）**
	1. **手术工具** 16套