项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。
4. 回款时间参考标准：1、新安装设备验收合格后提交发票起3个月内；2、保修设备执行计划9个月后提交发票起3个月内。

**2：技术参数及配置**

1. **高光谱成像仪**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：1套
4. **技术要求**
   1. 光谱范围：390-1010nm等
   2. 光谱分辨率：≤2.5nm
   3. 探测器：COMS 等
   4. 光谱通道数：≥1200
   5. 像素大小：≥5.86x5.86µm
   6. 图像分辨率：≥1920x1920
   7. 光谱相机成像速度：≤5秒
   8. 尺寸：≤245x120x95mm
   9. 相机接口:2个USB3.0J接口、1type-c接口和1HDMI接口等
   10. 具有高光谱数据采集分析与处理软件，支持高光谱数据的采集、展示、保存以及打开功能。
5. **参考配置要求**
   1. 主机 1台