项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。
4. 回款时间参考标准：1、新安装设备验收合格后提交发票起3个月内；2、保修设备执行计划9个月后提交发票起3个月内。

**2：技术参数及配置**

1. **电脑恒温电蜡疗仪**
2. **用途：**用于民航院区中西医结合临床诊疗中心痉挛患者康复等
3. **数量**：1台
4. **技术要求（参考）**
	1. 熔蜡箱容积：≥120L
	2. 蜡饼数：≥10层
	3. 具备断电记忆功能
	4. 具备石蜡过滤装置
	5. 具备多级可调饼厚度
	6. 具备多种制蜡工作模式
5. **参考配置要求（至少包括）**
	1. 主机1台
6. **呼吸康复一体化系统**
7. **用途：**用于民航院区中西医结合临床诊疗中心呼吸康复等
8. **数量**：1台
9. **技术要求（参考）**
	1. 具备肺通气功能检测、呼吸肌力测定、呼吸训练、排痰训练、呼吸康复管理等功能
	2. 肺功能模式包含FVC(用力肺活量)、SVC（慢肺活量）、MVV（最大分钟通气量），舒张试验等
	3. 具备实时连续检测呼气、吸气指标功能
	4. 具备实时显示动态曲线功能
	5. 具备评估数据对比分析功能
10. **参考配置要求（至少包括）**
	1. 主机1台
	2. 软件系统 1套
	3. 呼吸训练器 1台
	4. 工作站 1台