项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。
4. 回款时间参考标准：1、新安装设备验收合格后提交发票起3个月内；2、保修设备执行计划9个月后提交发票起3个月内。

**2：技术参数及配置**

1. **电子鼻咽喉镜系统**
2. **用途：**用于耳鼻咽喉头颈外科电子鼻咽喉镜检查
3. **数量**：1套
4. **技术要求（参考）**
	1. **图像处理装置**
	2. 3D数字信号输出：3G-SDI的B级、DVI-D等
	3. 2D数字信号输出：3G-SDI、HD-SDI、DVI等
	4. 模拟信号输出：VBS复合端口、Y/C等
	5. 具备图像观察可调整纵横比功能
	6. 具备窄带光波成像观察功能
	7. 具备IR荧光观察功能
	8. 具备图像强调功能
	9. 具备色调调节功能
	10. 具备自动测光、峰值测光、平均测光等测光模式
	11. 具备图像冻结功能
	12. 具备图像缩放功能
	13. 具备图像旋转功能
	14. 具备兼容电子腹腔镜（2D/3D）、电子输尿管软镜、电子膀胱软镜、电子鼻咽喉镜等功能
	15. 具备可接软、硬性内镜摄像头功能
	16. 具备自动调光和手动调光功能
	17. 具备待机功能
	18. 电子镜：
	19. 具备内置LED光源
	20. 插入部外径：≤3.8mm
	21. 有效工作距离：≥300mm
	22. 弯曲角度：≥160°
	23. 视野方向：0°
	24. 具备频闪功能
	25. 具备录像及选择按钮。
	26. 具备模拟TV系统功能
	27. 图文工作站
	28. 具备专业吞咽评估模块
	29. 具备电子喉镜模块
	30. 具备台车
	31. 具备医用监视器
5. **参考配置要求（至少包括）**
	1. 主机 1台
	2. 电子镜 6台
	3. 测漏仪 1台
	4. 监视器 1台
	5. 台车 1台
	6. 图文工作站 1套
6. **放射性核素多功能光学成像系统**
7. **用途：**用于核医学科对单光子信号开展全方位采集等
8. **数量**：1套
9. **技术要求（参考）**
	1. 样品台控温范围：室温~42℃等
	2. 麻醉平台控温范围：室温~42℃等
	3. 具备科研级背照式深度制冷CCD相机等
	4. 像素矩阵：1024×1024等
	5. 具备一定时间内拍摄多张照片功能
	6. 像素尺寸：13μm×13μm等
	7. 最大成像视野：25×25cm等
	8. 激发光源： LED等
	9. 滤光片：全自动滤光片轮等
	10. 具备拍摄面积可调功能
	11. 具备分析结果能自动生成动力学曲线图
	12. 具备软件自动拼图功能
	13. 具备账户管理功能
10. **参考配置要求（至少包含）**
	1. 主机1台
	2. 小动物麻醉机 1台