**广东省第二人民**[**医院零星消防器材配送项目**](https://www.baidu.com/link?url=SHn82YkJvMRivhAyObZ7e88Cw6xPImCM_kmXXTB-zH7myKCI3tBIzivuT-a6LNPCxMY_F0K7NK3RLg-UVM51XHux5JgrOLbfZKWt4GB6uSC&wd=&eqid=99a421c000003014000000065ce60845)

资质要求：

1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照等照明文件）。

2.具有合法经营权及经营范围内容包含消防器材批发、销售等。

一、项目名称：零星消防器材配送项目

二、项目地址：琶洲院区位于广州市海珠区新港中路466号；民航院区位于广州市白云区机场路290号。

二、项目概况：

为保障医院消防器材完好可用，满足消防安全规范要求，确保诊疗环境安全，现需采购消防器材配送服务。服务内容包括但不限于：

1.日常维护补充：满足科室日常消耗、应急替换及定期检查补充等需求；

2.配送服务要求：响应时效需快速（24小时内）；配送频次根据实际需求不固定；单次配送以小额为主；送达采购人指定院内地址；

3.质量要求：所供消防器材须符合国家相关质量标准及消防安全规范。

三、货物一览表：

1、货物需求表中数量仅作为报价供应商参考，具体采购数量，采购人根据每月或季度的实际发生数确定，按实结算，采购人根据自身的需求，有权终止或增加某类物资的采购。

2、货物需求表中出现品牌和型号等，作为限制性条款。报价供应商在报价中也可选用替代标准、品牌，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求，并保证与采购人现有设备有较好的兼容性。

消防设备、器材更换需求表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器材名称 | 品牌 | 型号 | 价格 | 备注 |
| 感烟火灾探测器 | 西门子 | FC720 |  |  |
| 感温火灾探测器 | 西门子 | FC720 |  |  |
| 探测器底座 | 西门子 | FC720 |  |  |
| 手动报警按键 | 西门子 | FDM230-CN |  |  |
| 启泵按钮 | 西门子 | FDHM230-CN |  |  |
| 输入输出模块 | 西门子 | FDCIO221-CN |  |  |
| 输入模块 | 西门子 | FDCI221-CN |  |  |
| 声光报警 | 西门子 | HSG1010 |  |  |
| 扬声器 | 松江云安 | 3w、5w |  |  |
| 点型光电感烟探测器 | 西门子 | FC181 |  |  |
| 点型感温探测器 | 西门子 | FC181 |  |  |
| 探测器底座 | 西门子 | FC181 |  |  |
| 手动报警按钮 | 西门子 | FDM183 |  |  |
| 消火栓按钮 | 西门子 | FDHM183 |  |  |
| 单路输入模块 | 西门子 | FDCL181-1 |  |  |
| 单路输入输出模块 | 西门子 | FDCIO181-1 |  |  |
| 双路输入输出模块 | 西门子 | FDCIO181-2 |  |  |
| 隔离模块 | 西门子 | FDCL181 |  |  |
| 声光报警 | 北大青鸟 | JBF1372E1 |  |  |
| 扬声器 | 海湾 | 3w、5w |  |  |
| 点型光电感烟探测器 | 西门子 | FDO183S |  |  |
| 点型感温探测器 | 西门子 | FDO183S |  |  |
| 探测器底座 | 西门子 | FDO183S |  |  |
| 手动报警按钮 | 西门子 | FDM183S |  |  |
| 消火栓按钮 | 西门子 | FDHM183S |  |  |
| 单路输入模块 | 西门子 | FDCL181-1 |  |  |
| 单路输入输出模块 | 西门子 | FDCIO181-1 |  |  |
| 双路输入输出模块 | 西门子 | FDCIO181-2 |  |  |
| 隔离模块 | 西门子 | FDCL181 |  |  |
| 声光报警 | 北大青鸟 | JBF5172 |  |  |
| 消防应急照明 | 中智盛、大成 | 36V、24V |  |  |
| 疏散指示 | 中智盛、大成 | 36V、24V |  |  |
| 安全出口 | 中智盛、大成 | 36V、24V |  |  |
| 防火门 | 合众、步阳、永固 |  |  | 按平方报价 |
| 闭门器 | 合众 MASA | 45-60KG |  |  |
| 消防应急照明 | 三雄、中智盛、敏华、大成 |  |  | 集中供电方式 |
| 疏散指示 | 三雄、中智盛、敏华、大成 |  |  | 集中供电方式 |
| 镀锌钢管（消防管） | 荣钢、珠江、振鸿 | DN50、DN65、DN80、DN100、DN150 |  |  |
| 消防箱 | 不锈钢304材质1.0厚 | 950\*650\*240 |  |  |
| 消防水带 | 龙安、山河、龙涛 | DN65\*25m |  |  |
| 消防软管（盘） | 平安、闽山 | 25米 卷盘 |  |  |
| 直流水枪头 |  | 65型/2.5寸 |  |  |
| 消防栓头 | 鑫胜安、邮宁、天广 | DN65 |  |  |
| 闸阀 | 上海冠耐、泰斯特、永虹 | DN150闸阀 |  |  |
| 闸阀 | 上海冠耐、泰斯特、永虹 | DN100闸阀 |  |  |
| 闸阀 | 上海冠耐、泰斯特、永虹 | DN65闸阀 |  |  |
| 水流指示器 | 平安、振兴、佰誉 | 150水流指示器 |  |  |
| 三通 |  | DN150 |  |  |
| 三通 |  | DN100 |  |  |
| 湿式报警阀 |  | DN150 |  |  |
| 喷淋头 | 闽山、天堂、平安、联塑 | 15-68喷头 |  |  |
| 防毒面具 | 友安、兴安、宝安 |  |  |  |
| 压力开关 |  |  |  |  |
| 备电电池 | 利达、圣阳 | 24AH、33AH |  |  |
| 干粉灭火器 | 平安、胜安、胜捷 | 手提式4kgABC |  |  |
| 干粉灭火器 | 平安、胜安、胜捷 | 手提式3kgABC |  |  |
| 干粉灭火器 | 平安、胜安、胜捷 | 手提式2kgABC |  |  |
| 二氧化碳灭火器 | 平安、胜捷 | 手提式2kg |  |  |
| 二氧化碳灭火器 | 平安、胜捷 | 手提式3kg |  |  |
| 二氧化碳灭火器 | 平安、胜捷 | 手提式5kg |  |  |
| 35KG推车灭火器 | 胜捷、平安、淮海、联塑 | 手推式35KGABC |  |  |
| 灯笼式灭火器 | 平安、胜安、胜捷 | 4kgABC |  |  |
| 灯笼式灭火器 | 平安、胜安、胜捷 | 6kgABC |  |  |
| 4\*2+2灭火器面具箱 | 恒安、文政、才安、承安 | 双层 |  |  |
| 4\*2灭火器箱 | 恒安、文政、才安、承安 | 单层 |  |  |
| 柜式七氟丙烷瓶检测 |  | 70L、90L、100L、120L、150L、180L  |  | 出检测报告 |
| 柜式七氟丙烷气体充装 |  |  |  | 按L计算 |
| 消防头盔 | 带ccc认证 |  |  |  |
| 消防手套 | 带ccc认证 |  |  |  |
| 消防员灭火防护服 | 带ccc认证 |  |  |  |
| 消防员灭火防护靴 | 带ccc认证 |  |  |  |
| 防火毯 |  | 1m\*1m、2m\*2m、 |  |  |
| 消防腰带 | 带ccc认证 |  |  |  |
| 地上式消火栓 | 天广、国泰消防、桂安 | SS100/65-1.6 |  |  |

四、货物技术服务要求

1、气体灭火装置更換要求

1.1供应商需完成气体灭火装置气瓶的启动、拆卸、运输、检测、安装(含压力表)检测及气体释放、充装，气瓶补装。

1.2气瓶充装单位应对气瓶产品出具合格的检测报告。

1.4供应商应严格执行《气瓶安全技术监察规程》( TSG RO06-2014)等国家现行有关标准规定和操作规程进行。

1.5供应商在项目实施过程中造成的设备、系统损坏、人员伤亡等由供应商负全部责任及赔偿。

2.消防器材配件配送要求

2.1供应商应保证所供货物的质量、规格及技术特征要符合本询价文件的要求。

2.2供应商及货物原厂家应保证货物在正常工作状况下的安全性，无安全隐患。供应商及货物原厂家应保证货物在保修期内，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。

2.3供应商必须根据医院需求随时进行配送，属于急修抢修情况的，接送货电话后，要求20分钟内送达院内。

3.质量要求

3.1供应商必须提供正规厂家生产、符合国家及行业标准的合格的全新的商品。

3.2消防器材要求和设施产品必须符合中国消防产品认证，所属信息互联网上能查询。3C认证消防产品、型式认可消防产品，必须具有合格检验报告。

3.3必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物,产品出厂检验合格后，质检部门签发《产品出厂检验合格证》。同时进行存档全部过程的质量检验记录，以利于对所供产品进行质量责任可追溯调查。

3.4如出现质量问题或规格不符，需无条件退换货并承担相关费用。

五、注意事项

1.验收：招标人对成交供应商所供货物进行现场抽样送检，检测合格后方可发放至各科室使用。如验收发现货物不满足询价采购公告要求的，限期整改，如整改仍不到位或拒不整改的将解除双方合同，履约保证金不予退还并报相关部门给予处罚。

2．交货时间和地点：交货时间具体以采购单位通知时间为准。成交供应商按采购单位的通知将所有货物送达指定的地点，并搬运到指定位置。

3、报价须含货物运输、搬运、税金、检测、质保、售后服务等所有相关费用，请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

4、合同期内如出现原材料涨价，采购方不予追加资金。

5、合同期内供应商应认真履行供应职责，对于采购商急需的消防器材应按照采购商要求的时间保证质量、及时供货，如出现质量不合格、延误供货时间等问题，采购方有权解除合同。

六、报价要求及供货价格

1.供应商的报价应包括服务期内货物购置价格(含备品备件及专用工具)、利润,版权专利、运输费、转运费、保险费、检验费、安装调试、售后服务、维修服务、培训，各种税费等一切不可预见费用。报价供应商对报价的准确性负责,任何漏报、错报等均是报价供应商的风险。

2.本项目的包一货物的供货价格为固定单价,在服务期内每一种供货的单价保持不变,数量根据实际发生数确定。

七、合同期限

二年

八、付款方式

合同期内按批次付款，每批消防器材验收合格后一个月内采购方按实际采购份额结算货款。供应商开具相应的合法合规的发票，医院再报账支付相应的货款。