**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

本次医疗设备技术论证及市场调研项目如下：

1. **溶剂回收仪**
2. **用途**：用于试剂回收。
3. **数量**：1台
4. **技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备回收酒精、二甲苯、福尔马林等。
7. 废液加入量：≥10L。
8. 二甲苯回收率≥90%。
9. 乙醇回收率≥90%。
10. 固形物、色素、石蜡去除率：100%。
11. **配置要求**
12. 主机 1台
13. 专业废液回收容器 2套
14. 备用进液口滤芯 2个
15. **骨动力系统**
16. **用途**：用于骨组织手术打磨。
17. **数量**：1台
18. **技术要求**
19. 品牌：国内外知名品牌。
20. 最大速度：≥13000rpm。
21. 具备无碳刷马达。
22. 具备电子扭力反馈系统。
23. 具备高温高压消毒功能。
24. 具备电池复活功能。
25. **配置要求**
26. 主机 1台

**三、数字化X线机保修**

1. **用途**：放射科数字化X线机保修。
2. **数量**：1台
3. **技术要求**
4. 品牌型号：美国锐柯DRX-EVOLUTION型。
5. 保修类别：全保。
6. 保修年限：3年。
7. 响应时间：≤2小时，24小时内到场。
8. 开机率：≥95%。
9. 预防性保养服务：≥4次/年。
10. 提供每年的详细服务报告。

**四、移动式X线机保修**

1. **用途**：放射科移动式X线机保修。
2. **数量**：2台
3. **技术要求**
4. 品牌型号：岛津MUX-200D型。
5. 保修类别：全保。
6. 保修年限：3年。
7. 响应时间：≤2小时，24小时内到场。
8. 开机率：≥95%。
9. 预防性保养服务：≥4次/年。
10. 提供每年的详细服务报告。