**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **婴儿高频振荡呼吸机**
2. **、用途**：用于婴儿呼吸支持。
3. **、数量**：1台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备无创、常频、高频等模式。
7. 具备持续正压通气、间歇正压通气、同步间歇正压通气、同步间歇指令通气、压力支持叠加同步间歇正压、压力支持叠加同步间歇指令、高频震荡通气等功能。
8. 具备高压、低压报警功能。
9. 具备窒息时间报警功能。
10. **、配置要求**
11. 主机 1台
12. 模拟肺 1个
13. 呼吸管道 1套
14. 湿化器 1套